Wykaz budynków i budowli MPK Sp. z o.o. – Część 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Rodzaj obiektu** | **Suma ubezpieczenia** | **Rok budowy** | **Konstrukcja** | **Zabezpieczenia p.poż.** | **Ocena stanu technicznego** | **Wyłączenie z eksploatacji przeznaczenie do rozbiórki** |
| 1 | Budynek oddz. rem. maszyn i kotłowni, ul. Źródlana 2 T11 | 186 700,00 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 2 | Budynek warsztatowy oddz. remont.-budowlany T1163 | 32 800,00 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 3 | Budynek wydz. Głównego Energetyka T1853 | 295 900,00 | Lata 60-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 4 | Budynek spawalni ośrodka szkolenia. T2589 | 3 100,00 | Lata 70-te  XX wieku | Technologia tradycyjna, ściany z cegły, pokrycie dachu płytami falistymi | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 5 | Hala na specjalistyczne wyposażenie obsługowe tramwajów T4468 | 5 430 076,63 | 2012 | Fundamenty żelbetowe, konstrukcja stalowa, pokrycie ścian – płyty warstwowe, pokrycie dachu - papa | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 6 | Dyspozytornia TA-1 T1851 | 63 700,00 | Lata 70-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 7 | Zajezdnia autobusowa nr 1 T1849 | 4 280 228,26 | Lata 70-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka, strop pokryty papą | Instalacja hydrantowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 8 | Hala napraw głównych z podnośnikami tramwajowymi T2124 | 73 100,00 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 9 | Hala remontowa zajezdni tramwajowej T2705 | 176 100,00 | Lata 60-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 10 | Pomieszczenie myjni autobusowej T3215 | 34 600,00 | 1991 | Konstrukcja nośna stalowa, ściany osłonowe z pustaków, pokrycie dachu papą. | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 11 | Budynek zajezdni tramwajowej przy ul. Źródlanej 2 T7 | 889 090,04 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Instalacja hydrantowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 12 | Stacja paliw płynnych T3967 | 1 262 372,87 | 2006 | Budynek techniczny wy. Z płyty warstwowej, wiata o konstrukcji stalowej zadaszona blachą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 13 | Adaptacja punktu sprzedaży biletów wraz z przyłączem kanalizacyjnym PKS | 36 806,93 | Lata 70/80-te XX wieku | Wykonany metodą tradycyjną, ściany murowane, pokrycie dachu papą | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 14 | Magazyn oddz. torów T2579 | 10 900,00 | Lata 70/80-te XX wieku | Konstrukcja stalowa pokryta blachą, pokrycie dachu z blachy | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 15 | Magazyn część zamiennych i materiałów T2622 | 284 700,00 | Lata 70-te  XX wieku | Konstrukcja stalowa, pokrycie ścian z płyt warstwowych, pokrycie dachu blachą | Instalacja hydrantowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 16 | Budynek biura wydz. głównego mechanika T1757 | 4 600,00 | Lata 60-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 17 | Budynek administracyjno-dyspozytorsko-socjalny | 63 700,00 | Lata 80-te XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany murowane – cegła, strop żelbetowy kryty papą | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 18 | Budynek przychodni zdrowia i warsztaty szkolne T2225 | 288 100,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja stalowa, strop żelbetowy prefabrykowany kryty blachą, ściany osłonowe warstwowe okryte blachą | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 19 | Budynek biurowy ,Al. Niepodległości 30 T5 | 1 910 466,93 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Instalacja hydrantowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 20 | Budynek portierni zaj.autob.1 ul. Źródlana 2 T1677 | 6 200,00 | Lata 70-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 21 | Zadaszenie na wozy wieżowe T2044 | 14 800,00 | Lata 70-te  XX wieku | Konstrukcja nośna stalowa, obudowa z płyt stalowych, pokrycie dachu z blachy | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 22 | Stołówka pracownicza T2277 | 317 700,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja stalowa, strop żelbetowy prefabrykowany kryty blachą, ściany osłonowe warstwowe okryte blachą | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 23 | Pomieszczenie ruchowo-socjalne T-3010 | 9 200,00 | Lata90-te XX wieku | Budynek kontenerowyw technologii systemowej, konstrukcja nośna stalowa, obudowa z płyt warstwowych | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 24 | Domek campingowy typ DMTc-5,3 | 8 900,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 25 | Domek campingowy typ DMTc-5,3 | 8 900,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 26 | Domek campingowy typ DMTc-5,3 | 8 900,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 27 | Domek campingowy typ DMTc-5,3 | 8 900,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 28 | Domek campingowy typ DMTc-5,3 | 8 900,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 29 | Domek Campingowy | 9 700,00 | Lata 80-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 30 | Domek campingowy | 13 500,00 | Lata 90-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 31 | Domek campingowy | 13 500,00 | Lata 90-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 32 | Domek campingowy | 13 500,00 | Lata 90-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 33 | Domek campingowy | 15 000,00 | Lata 90-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 34 | Domek campingowy | 15 000,00 | Lata 90-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z desek, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 35 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 36 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 37 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 38 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 39 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 40 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 41 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 42 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 43 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 44 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 45 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 46 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 47 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 48 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 49 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 50 | Domek campingowy | 4 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Konstrukcja drewniana, ściany z płyty drewnopodobnej, pokrycie dachu - blacha | Standardowe, gaśnice | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 51 | Pawilon handlowy-punkt kasowo-socjalny, Kucelin T4483 | 110 503,91 | Lata 90 – te XX wieku | Wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropodach pokryty papą. | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 52 | Podstacja prostownikowa 2 przy ul. Źródlana 2 T8 | 133 800,00 | Lata 50-te  XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany z cegły silikatowej, strop pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Przeznaczony do rozbiórki w 2021 roku |
| 53 | Pomieszczenie dla ekipy tankującej wraz z zadaszeniem T4695 | 43 216,00 | 2016 | Budynek kontenerowyw technologii systemowej, konstrukcja nośna stalowa, obudowa z płyt warstwowych | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 54 | Myjnia autobusowa T4852 | 1 085 808,71 | 2018 | Wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej, obudowany płytami warstwowymi, pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 55 | Ogrodzenie MPK T1674+T30 | 89 500,00 | Budowa 2005-2015 | Płyty betonowe i systemowe | --------------- | Stan techniczny dobry | Nie |
| 56 | Parking MPK T2278 | 36 000,00 | Lata 70-te XX wieku | Nawierzchnia asfaltowa | --------------- | Stan techniczny dostateczny | Nie |
| 57 | Stacja tranformatorowa T4696 | 459 182,24 | 2016 | Kontener składający się z trzech monolitycznych zbrojonych odlewów betonowych | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
| 58 | Budynek INNY w OWR Międywodzie | 200 812,00 | Lata 80 – te XX wieku | Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły, strop prefabrykowany pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 59 | Stacja Trafo w OWR Międzywodzie | 1 886,00 | Lata 80 – te XX wieku | Budynek murowany pokryty papą | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry/dostateczny | Nie |
| 60 | Ogrodzenie OWR Międzywodzie | 83 800,00 | 2018 | Ogrodzenie panelowe | --- | Stan techniczny dobry | Nie |
| 61 | Plac zabaw w ośrodku w Międzywodziu | 14 311,05 | 2016 | Konstrukcja drewniana | Standardowa, gaśnice | Stan techniczny dobry | Nie |
|  | **RAZEM** | **18 122 461,57** |  |  |  |  |  |